\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}

\title{Tema VIII Ejercicio VI}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Resumen Ejecutivo}

\section{Configuración}

\subsection{Switches}

Antes que nada se ha de configurar la seguridad del {\em switch} del
administrador con la contraseña {\tt 1234}, y con el MOTD <<Buenos dias,
Jefe!>>.

\begin{verbatim}
enable secret 1234
username admin password 0 1234
banner motd *Buenos dias, Jefe!*
\end{verbatim}

\subsubsection{VLANs}

En los {\em switches} será necesario crear las VLAN de nuestra red. En nuestro
caso nos hacen falta tres:

\begin{itemize}
	\item VLAN 10: ADMIN
	\item VLAN 20: COM
	\item VLAN 30: INF
\end{itemize}

\noindent
Para este propósito hemos de correr los siguientes comandos en ambos switches
desde la consola de configuración:

\begin{verbatim}
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name COM
vlan 30
name INF
\end{verbatim}

\noindent
Con las VLAN creadas, ya podemos asignar VLANs a nuestros dispositivos, y
también consiguiendo una conexión de {\em trunk} entre los {\em switches}.

\begin{verbatim}
# Switch0
int range fa0/1-3
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range fa0/4-5
switchport mode access
switchport access vlan 20
int fa0/6
switchport mode access
switchport access vlan 30
int range fa0/22-23
switchport mode trunk

# Switch1
int range fa0/1,3
switchport mode access
switchport access vlan 20
int fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
int range fa0/22-23
switchport mode trunk
\end{verbatim}

\noindent
Con esto configurado, ya todos los terminales y el servidor estarán conectados a
sus VLAN correspondientes, y no podrán comunicarse a los otros que no sean de su
VLAN.

\subsubsection{DHCP}

Como todas las direcciones de los terminales conectados a 

\subsection{Router}

\subsection{Direcciones Estáticas}

Como el servidor tiene que tener una dirección IP estática, asignamos a él la
dirección IP {\tt 192.168.20.200}. Los jefes también han de tener direcciones
estáticas para mejor administrar las redes, así que éstos llevarán las
direcciones siguientes:

\begin{itemize}
	\item Jefe ADMIN: {\tt 192.168.10.2}
	\item Jefe COM: {\tt 192.168.20.2}
	\item Jefe INF: {\tt 192.168.30.2}
\end{itemize}

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa
<nicolas@ortegas.org>  \\
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}
