<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}

\title{Tema VIII Ejercicio VI}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Resumen Ejecutivo}

\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\includegraphics[width=0.75\linewidth]{./mapa.PNG}
	\caption{Mapa de red.}
	\label{fig:mapa}
\end{figure}

El propósito de este documento es proveer los pasos necesarios para configurar
una red con asignación de direcciones dinámica, y redes virtuales internas, de
tal manera que se pueden expandir los terminales conectados a la red.

\section{Configuración}

\subsection{Switches}

Antes que nada se ha de configurar la seguridad del {\em switch} del
administrador con la contraseña {\tt 1234}, y con el MOTD &lt;&lt;Buenos dias,
Jefe!&gt;&gt;.

\begin{verbatim}
enable secret 1234
username admin password 0 1234
banner motd *Buenos dias, Jefe!*
\end{verbatim}

\subsubsection{VLANs}

En los {\em switches} será necesario crear las VLAN de nuestra red. En nuestro
caso nos hacen falta tres:

\begin{itemize}
	\item VLAN 10: ADMIN
	\item VLAN 20: COM
	\item VLAN 30: INF
\end{itemize}

\noindent
Para este propósito hemos de correr los siguientes comandos en ambos switches
desde la consola de configuración:

\begin{verbatim}
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name COM
vlan 30
name INF
\end{verbatim}

\noindent
Con las VLAN creadas, ya podemos asignar VLANs a nuestros dispositivos, y
también consiguiendo una conexión de {\em trunk} entre los {\em switches}.

\begin{verbatim}
# Switch0
int range fa0/1-3
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range fa0/4-5
switchport mode access
switchport access vlan 20
int fa0/6
switchport mode access
switchport access vlan 30
int range fa0/22-23
switchport mode trunk

# Switch1
int range fa0/1,3
switchport mode access
switchport access vlan 20
int fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
int range fa0/22-23
switchport mode trunk
\end{verbatim}

\noindent
Con esto configurado, ya todos los terminales y el servidor estarán conectados a
sus VLAN correspondientes, y no podrán comunicarse a los otros que no sean de su
VLAN.

\subsubsection{DHCP}

Para poder asignar de forma dinámica las direcciones de los terminales de
nuestra red, creamos varios {\em pools} DHCP en el Switch0; uno para cada VLAN.
Para ello, primer asignamos una dirección IP al {\em switch} en cada VLAN para
que así puedan comunicar los terminales con el servidor DHCP (siendo el mismo
{\em switch}):

\begin{verbatim}
int vlan 10
ip address 192.168.10.5
int vlan 20
ip address 192.168.20.5
int vlan 30
ip address 192.168.30.5
\end{verbatim}

\noindent
En segundo lugar creamos los {\em pools} de DHCP:

\begin{verbatim}
ip dhcp pool ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
ip dhcp pool COM
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
ip dhcp pool INF
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
\end{verbatim}

Una vez que esté todo esto configurado, ya se puede usar la asignación de
direcciones dinámica, aunque todavía no podrá conectarse al {\em router}. Para
esto hemos de configurar la interfaz que nos conecta al {\em router} como
un enlace troncal ({\em trunk}) y luego configurar el {\em router} en sí:

\begin{verbatim}
int fa0/24
switchport mode trunk
\end{verbatim}

\subsection{Router}

El {\em router} nos servirá para acceder a internet. Para ello, hemos de
configurarlo con nuestra red interna. El primer paso es configurar las redes
virtuales:

\begin{verbatim}
vlan 10 name ADMIN
vlan 20 name COM
vlan 30 name INF
\end{verbatim}

Una vez creadas en nuestro {\em router}, hemos de asignarlas a unas interfaces.
Ahora, como el mismo {\em router} se encarga de proveer servicio a todas las
redes virtuales, pero nos conectamos por tan sólo una interfaz red, tendremos
que crear sub-interfaces por las cuales el mismo {\em router} puede tener varias
direcciones IP (una para cada red virtual, y una más para la red nativa):

\begin{verbatim}
# no usar fa0/0 directamente
int fa0/0
no ip address
# crear sub-interfaz nativa
int fa0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
# sub-interfaces de VLAN
int fa0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
switchport mode access vlan 10
int fa0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
switchport mode access vlan 20
int fa0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
switchport mode access vlan 30
\end{verbatim}

\subsection{Direcciones Estáticas}

Como el servidor tiene que tener una dirección IP estática, asignamos a él la
dirección IP {\tt 192.168.20.2}, ya que tenemos reservados las primeras cinco
direcciones de cada red virtual, y la primera se usará para el {\em router}.

\section{Conclusión}

Al final de este proceso, se tendrá una red interna de empresa en correcto
funcionamiento, como se puede ver en la simulación de {\em CISCO PacketTracer}.

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa
&lt;nicolas@ortegas.org&gt;  \\
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}
</pre></body></html>