<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}

\title{Tema VI: Proyecto Cableado Estructurado}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Análisis de la Obra}
\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\includegraphics[width=0.65\linewidth]{imgs/mapa-planta.png}
	\caption{Planta}
	\label{fig:planta}
\end{figure}

Para esta obra, tenemos que dar conexión a red alámbrica a 58 estaciones de
trabajo y 6 habitaciones. Como en muchos lugares los cables tienen que estar
expuestos, para que no sean causa de tropiezos y otros problemas de trabajo,
usaremos D-Line como protector en el suelo. Por lo demás, los cables se pueden
extender por el techo falso. Dado que los {\em switches} de 12 puertos son muy
caros, hemos de hacer uso de {\em switches} de 5 puertos cuando se pueda con
facilidad para reducir costes.

\section{Cálculo de Costes}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|r|l|l|c|}
		\hline
		{\bf Material} &amp; {\bf Precio} &amp; {\bf Unidades} &amp; {\bf Coste} \\ \hline
		Cable Ethernet &amp; 0,80€/m &amp; 854,62m &amp; 683,70€ \\ \hline
		Cabezal RJ-45 &amp; 0,31€/ud. &amp; 192 uds. &amp; 59,52€ \\ \hline
		Rosetas RJ-45 (2 entradas) &amp; 7,25€/ud. &amp; 64 uds. &amp; 464,00€ \\ \hline
		Switch 5 Puertos &amp; 15,03€/ud. &amp; 4 uds. &amp; 60,12€ \\ \hline
		Switch 16 Puertos &amp; 49,99€/ud. &amp; 8 ud. &amp; 399,92€ \\ \hline
		Protector D-Line &amp; 10,05€/m &amp; 56,25m &amp; 565,32€ \\ \hline
		Monitor CCTV &amp; 94,99€/ud. &amp; 1 ud. &amp; 94,99€ \\ \hline
		Cables Vídeo CCTV &amp; 0,52€/m &amp; 44,12m &amp; 22,95€ \\ \hline
		Cable Coaxial &amp; 0,33€/m &amp; 8,6m &amp; 2,84€ \\ \hline
		\multicolumn{3}{|r|}{\bf Total} &amp; 2353,36€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Coste de materiales.}
	\label{tbl:material-costs}
\end{table}

\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|r|l|l|l|l|}
		\hline
		{\bf Actividad} &amp; {\bf Tiempo} &amp; {\bf Coste} &amp; {\bf Tiempo Total} &amp; {\bf Precio} \\ \hline
		Mano de Obra &amp; 1 h. &amp; 40,00€ &amp; \multicolumn{2}{|c|}{} \\ \hline
		50m Cable &amp; 30 min. &amp; 20,00€ &amp; 8,55h &amp; 341,85€ \\ \hline
		Conf. Roseta &amp; 10 min. &amp; 5,00€ &amp; 10,67h &amp; 320€ \\ \hline
		Conf. Switch &amp; 8h &amp; 320,00€ &amp; 96h &amp; 3840€ \\ \hline
		Conf. Servidor &amp; 16h &amp; 640,00€ &amp; 32h &amp; 1280€ \\ \hline
		Conf. Punto de Acceso &amp; 4h &amp; 160,00€ &amp; 8h &amp; 320€ \\ \hline
		Conf. CCTV &amp; 24h &amp; 960,00€ &amp; 24h &amp; 960€ \\ \hline
		\multicolumn{3}{|r|}{\bf Total}&amp; 179,22h $\simeq$ 23 días &amp; 7061,85€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Coste de mano de obra.}
	\label{tbl:per-activity-cost}
\end{table}

\[
	total = 7061,85 + 2353,36 = 9415,21
\]

El proyecto, al final, costará unos 9415,21€, y durará unos 23 días laborales.

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa &lt;nicolas@ortegas.org&gt;
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}
</pre></body></html>