<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}

\title{Práctica Final 1\textsuperscript{er} Trimestre}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak
\section{Hoja De Control Del Documento}
\begin{table}[h!]
	\begin{center}
		\caption{Documento/Archivo}
		\label{tab:document}
		\begin{tabular}{|l|c|l|c|}
			\hline
			{\bf Fecha Última Modificación} &amp; \the\day/\the\month/\the\year &amp;
			{\bf Versión/Revisión} &amp; v01r02 \\ \hline
			{\bf Fecha Creación} &amp; 24/11/2021 &amp; \hfill &amp; \hfill \\ \hline
			{\bf Fecha Finalización} &amp; \the\day/\the\month/\the\year &amp; \hfill &amp;
			\hfill \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
\end{table}

\begin{table}[h!]
	\begin{center}
		\caption{Registro De Cambios}
		\label{tab:registro-cambios}
		\begin{tabular}{|c|c|c|}
			\hline
			{\bf Versión/Revisión} &amp; {\bf Página(s)} &amp; {\bf Descripción} \\
			\hline
			v01r01 &amp; Todas &amp; Creación y elaboración del documento. \\ \hline
			v01r02 &amp; 4-10 &amp; Añadir imágenes. \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
\end{table}

\begin{table}[h!]
	\begin{center}
		\caption{Autores Del Documento}
		\label{tab:autores}
		\begin{tabular}{|c|c|}
			\hline
			{\bf Apellidos, Nombre} &amp; {\bf Curso} \\ \hline
			Ortega Froysa, Nicolás Andrés &amp; 1 \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
\end{table}

\begin{table}[h!]
	\begin{center}
		\begin{tabular}{|p{4cm}|p{4cm}|p{4cm}|}
			\hline
			{\bf Preparado} &amp; {\bf Revisado} &amp; {\bf Aprobado} \\ \hline
			Ortega Froysa, Nicolás Andrés &amp; \hfill &amp; \hfill \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
\end{table}

\pagebreak

\section{Resumen Ejecutivo}
\begin{figure}[h]
	\centering
	\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/00-mapa.png}
	\caption{Mapa de la red.}
	\label{fig:mapa}
\end{figure}
Este documento resume el proceso de configuración de la red de ASIR en tres
delegaciones en tres países: España, Italia, y Alemania. Esta red dispondrá de
un servicio DNS interior, y dos servicios de servidor web interno. También
dispondrá en Alemania de dos redes inalámbricas: una interna y la otra de
invitados.

\begin{figure}[h]
	\centering
	\includegraphics[width=0.5\linewidth]{imgs/01-ip-table.png}
	\caption{Tabla de direcciones IP.}
	\label{fig:ip-table}
\end{figure}

\section{Configuración de Redes Inalámbricas}
\begin{figure}[h]
	\centering
	\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/02-wireless-network.png}
	\caption{Mapa de la red inalámbrica.}
	\label{fig:wireless-network}
\end{figure}

Para conectar los PCs y servidores a sus enrutadores de manera cableada es una
tarea más fácil, que vamos a suponer que el usuario ya sabe cómo hacerlo. Mas
quizá lo más difícil sería la creación de la red 172.27.2.0, que es inalámbrica
y contiene dos subredes que se conectan a la red global mediante un mismo
enrutador.  Para esto tendremos que crear dos puntos de acceso (i.e.\ {\em
Access Point}) que sirven como {\em hub}, inalámbrico. Éstos se conectarán por
cable a un {\em switch} que a su vez estará conectado al enrutador.

\begin{figure}
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/03-access-point-config.png}
		\caption{Configuración del punto de acceso.}
		\label{fig:access-point-config}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/04-wireless-config.png}
		\caption{Configuración de PCs inalámbricos.}
		\label{fig:wireless-config}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de la red inalámbrica.}
\end{figure}

Para configurar los puntos de acceso, hemos de configurarlo con autenticación
WPA2-PSK. Para esto se habre el menú del punto de acceso, se entra en la pestaña
de ``Config'', y en la interfaz ``Port 1'' (figura
\ref{fig:access-point-config}). Aquí se puede configurar todo respecto a la red
inalámbrica. Lo configuramos de la manera siguiente:

\begin{itemize}
	\item Punto de Acceso Interno:
		\begin{itemize}
			\item SSID: Alemania-internal
			\item Contraseña: AsIr-12345
		\end{itemize}
	\item Punto de Acceso Invitados:
		\begin{itemize}
			\item SSID: Alemania-invitados
			\item Contraseña: AsIr-1234
		\end{itemize}
\end{itemize}

A continuación habría que configurar los portátiles en sí. Esto se hace yendo
a su menú de configuración, abriendo la pestaña de ``Config'' y abriendo el
interfaz ``Wireless0'' (figura \ref{fig:wireless-config}). Aquí tendremos que
especificar la SSID de la red a la que nos queremos conectar (para poder
identificarlo) y también la contraseña y el tipo de autenticación que se usa,
que tendrán que ser iguales a lo definido anteriormente.

Al final de este proceso, se debería de ver que los portátiles están
correctamente conectados al punto de acceso.

\section{Definición de Direcciones IP}
\begin{figure}
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/05-ip-config-computer.png}
		\caption{Configuración de subredes locales.}
		\label{fig:ip-config-computer}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/06-ip-config-serial.png}
		\caption{Configuración de conexiones {\em serial}.}
		\label{fig:ip-config-serial}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de direcciones IP de la red.}
\end{figure}

Ya en todos los equipos podemos empezar a definir sus direcciones IP mediante el
interfaz de configuración que encontramos en ``Desktop -&gt;\ IP Configuration''
(figura \ref{fig:ip-config-computer}), menos en los enrutador donde usaremos
``Config -&gt;\ FastEthernet0/0''. Con esto podemos meter los datos de las
direcciones IP de cada ordenador de nuestra red como sea necesario. Con esto
podemos configurar todas las direcciones de las intraredes.

Para poder configurar las interredes hemos de tener cuidado, ya que cada
conexión entre dos enrutadores es una red en sí. Para esto, simplemente nos vamos
a las conexiones {\em serial} que se pueden encontrar en ``Config -&gt;\
SerialX/Y/Z'' (figura \ref{fig:ip-config-serial}).

\section{Enrutamiento Dinámico}

\begin{figure}
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/07-dynamic-routing.png}
		\caption{Configuración de enrutamiento dinámico.}
		\label{fig:dynamic-routing}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/09-ping.png}
		\caption{Ping entre redes.}
		\label{fig:ping-dynamic}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de una red enrutada dinámicamente.}
\end{figure}

Ahora hemos de entrar en cada enrutador y configurarlo para enrutar el tráfico que
va a otras redes. Esto lo hacemos entrando en ``Config -&gt;\ ROUTING -&gt;\ RIP''
(figura \ref{fig:dynamic-routing}). En esto tendremos que meter las redes
directamente adyacentes al enrutador, tanto las redes que conectan a otros
enrutadores y la red interna a la que está conectada. O sea, los 10.10.10.X y
172.27.Y.Z.

Al configurar esto para todos los enrutadores, ya deberíamos poder enviar un
paquete de una red a otra (figura \ref{fig:ping-dynamic}).

\section{Enrutamiento Estático}

\begin{figure}
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/08-static-routing.png}
		\caption{Configuración de enrutamiento estático.}
		\label{fig:static-routing}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/09-ping.png}
		\caption{Ping entre redes.}
		\label{fig:ping-static}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de una red enrutada estáticamente.}
\end{figure}

Para configurar el enrutamiento estático hemos de entrar en cada enrutador y
configurarlo para enrutar el tráfico que va a otras redes. Esto lo hacemos
entrando en ``Config -&gt;\ ROUTING -&gt;\ Static'' (figura \ref{fig:static-routing}).
Aquí tendremos que meter tres datos de información:

\begin{itemize}
	\item {\bf Network (red):} la red foránea a la que queremos poder enviar
		paquetes (e.g.\ 172.27.1.0).
	\item {\bf Mask (máscara):} indica qué parte de la IP de red indica la red,
		y cuál el dispositivo.
	\item {\bf Next Hop (próximo salto):} cuál debería ser el próximo salto para
		llegar a esa red.
\end{itemize}.

Al configurar esto para todos los routers, ya deberíamos poder enviar un
paquete de una red a otra (figura \ref{fig:ping-static}).

\section{Configuración de un Servidor Web y DNS}

\begin{figure}
	\centering
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/10-dns.png}
		\caption{Configuración servicio DNS.}
		\label{fig:dns}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.75\linewidth]{imgs/11-web.png}
		\caption{Vista del navegador web.}
		\label{fig:web}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de los servicios web y DNS.}
\end{figure}

Ya al final tenemos una red compleja interconectada, pero sin servicio ninguno.
Hemos de configurar dos cosas principales: servidor web y DNS.  Conocemos que el
IP de los servidores web es 172.27.0.200 y 172.27.1.200, lo cual podemos meter
este dato en una entrada de tipo A en nuestro servidor DNS. Nos vamos al
servidor DNS y configuramos una nueva entrada con dirección 172.27.0.200 y
nombre \texttt{intranet}; y otra entrada con dirección 172.27.1.200 y nombre
\texttt{erp} (figura \ref{fig:dns}). Con esto, si nos referimos a
\texttt{intranet} o \texttt{erp} en cualquier ordenador de la red nos redirigirá
el servidor DNS al servidor web correspondiente.

A continuación habría que editar el documento HTML \texttt{index.html} para que
aparezca algo más personalizado. Al hacer esto, ya podemos visualizar esto y
conectarnos por HTTP desde cualquier ordenador de la red accediendo a ``Desktop
-&gt;\ Web Browser'' y metiendo en el campo de URL la dirección
\texttt{http://intranet} ó \texttt{http://erp} (figura \ref{fig:web}).

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa &lt;nicolas@ortegas.org&gt;
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}
</pre></body></html>